{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,2],[2,3,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,7],[2,8,2,10],[4,1,4,2],[4,3,4,4],[4,6,4,7],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[5,6,5,7],[6,1,6,2],[6,3,6,4],[6,6,6,7],[7,1,7,2],[7,3,7,4],[7,6,7,7],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[8,6,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,6,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,6,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,6,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,6,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,6,13,7],[14,1,14,2],[14,3,14,4],[14,6,14,7],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,6,15,7],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,6,16,7],[17,1,17,2],[17,3,17,4],[17,6,17,7]]}
["“三峡柑橘”重庆区域分拨中心项目环境整治工程（库区道路及办公大楼前坪整改）"]
["比选工程量清单"]
["序号","项目名称",null,"项目特征",null,"计量单位","工程量",null,"金额（元）"]
[{"$nulls":8},"综合单价","合价","其中:暂估价"]
[1,"混凝土地面拆除",null,"[项目特征]\n1.构件名称:综合考虑\n2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合考虑\n3.构件表面的附着物种类:综合考虑\n4.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输",null,"m3",35.9]
[2,"通道地面石材拆除",null,"[项目特征]\n1.拆除的基层类型:综合考虑\n2.饰面材料种类及厚度:综合考虑\n3.场内运距:综合考虑\n[工作内容]\n1.拆除\n2.控制扬尘\n3.清理\n4.场内运输",null,"m2",350]
[3,"人工清理管道淤泥",null,"[项目特征]\n1.淤泥类别:综合考虑\n2.清理方式:综合考虑\n[工作内容]\n1.排地表水\n2.淤泥清理",null,"m",387]
[4,"余方弃置（起运1KM）",null,"[项目特征]\n1.废弃料品种:建筑垃圾\n2.运距:起运1KM\n3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求\n4.弃土场:弃土场由实际情况确定\n5.渣场费:包含物业弃渣费及城建主管部门的相关费用\n[工作内容]\n1.余方点装料运输",null,"m3",53.4]
[5,"余方弃置（增运24km）",null,"[项目特征]\n1.废弃料品种:建筑垃圾\n2.运距:增运24km（不足24km按照实际运距同距离折算）\n3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合\n4.其他要求:满足设计、规范、施工、验收要求\n[工作内容]\n1.余方装料点外运输至弃置点（需扣除起运1km）",null,"m3",53.4]
[6,"C25细石混凝土基础垫层",null,"[项目特征]\n1.混凝土种类:细石砼\n2.混凝土强度等级:C25\n3.输送方式及输送高度:综合考虑\n4.其他:打磨模板拼缝，清除模板破烂夹渣，修复露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷\n[工作内容]\n1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护\n2.其他设计施工图示工作内容",null,"m3",52.5]
[7,"2mm聚合物水泥防水涂料地面",null,"[项目特征]\n1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料\n2.涂膜厚度:2mm厚，遍数综合考虑\n3.增强材料种类:综合考虑\n[工作内容]\n1.基层处理\n2.刷基层处理剂\n3.铺布、喷涂防水层",null,"m2",350]
[8,"20mm厚1:2.5水泥砂浆楼地面找平",null,"[项目特征]\n1.找平层厚度:20mm厚\n2.砂浆种类及配合比:1:2.5现拌砂浆\n[工作内容]\n1.基层清理\n2.抹找平层\n3.材料运输",null,"m2",350]
[9,"7mm厚乳化沥青稀浆封层",null,"[项目特征]\n1.材料品种:乳化沥青\n2.喷油量:综合考虑\n3.厚度:7mm\n[工作内容]\n1.清理下承面\n2.喷油、布料\n3.压实",null,"m2",3000]
[10,"3cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13）上面层",null,"[项目特征]\n1.沥青品种:细粒式沥青混凝土（AC-13）上面层\n2.厚度:3cm厚\n3.其他:满足设计、规范、施工、验收要求\n[工作内容]\n1.清理下承面\n2.拌和、运输\n3.摊铺、整型\n4.压实",null,"m2",3000]
[11,"道路伸缩缝",null,"[项目特征]\n1.类别:道路伸缩缝\n2.锯缝:锯缝机锯缝\n3.网格布类型:清理、贴玻纤网格布2cm宽\n4.嵌缝材料:建筑油膏嵌缝\n[工作内容]\n1.锯缝\n2.网格布安装\n3.油膏嵌缝",null,"m",300]
[12,"安装成品水篦子",null,"[项目特征]\n1.井盖材质、规格:方形球墨铸铁雨水箅子0.5cm*0.5cm\n2.安装方式:综合考虑\n[工作内容]\n1.构件运输、安装\n2.砂浆制作、运输\n3.接头灌缝、养护",null,"套",8]
[13,"PVC-U管 DN90",null,"[项目特征]\n1.安装部位:综合考虑\n2.材质、规格:PVC DN90\n3.连接形式:胶水粘接、法兰连接\n4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计\n5.管卡要求:成品管卡及安装\n6.其他:满足设计及现行规范要求\n[工作内容]\n1.管道安装\n2.管件安装\n3.塑料卡固定\n4.压力试验\n5.吹扫、冲洗",null,"m",40]
[14,"管沟回填",null,"[项目特征]\n1.混凝土种类:商品砼\n2.混凝土强度等级:C25\n3.输送方式及输送高度:综合考虑\n4.其他:打磨模板拼缝，清除模板破烂夹渣，修复露筋、蜂窝、麻面等质量缺陷\n[工作内容]\n1.灌注\n2.养护\n3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护",null,"m3",0.9]