{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,10],[33,0,33,7]]}
["冷库监控设备采购与安装项目报价清单"]
["序号","品牌","名称","型号","参数规格","单位","数量","单价","合计","图片","备注"]
[1,"海康威视","400W冷库专用摄像机","DS-2CD8A47FWT-BN","设备内置GPU芯片，内置1/1.8英寸CMOS传感器，1个RJ45网络接口、1个MicroSD卡接口。（公安部检验报告证明）分辨力不小于1400线。（公安部检验报告证明）最低照度彩色：≤0.001 lx，黑白：≤0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（公安部检验报告证明）照度适应范围≥140dB。（公安部检验报告证明）外壳防护等级不小于IP67，机械碰撞防护等级IK10。（公安部检验报告证明）设备支持将视频图像保存至SD卡，支持SD卡热插拔，最大支持256GB SD卡。（公安部检验报告证明）支持多路访问功能，支持主码流同时输出20路2560x1440、4Mbps的25帧/秒图像以供浏览。（公安部检验报告证明）设备支持多码流输出，主码流支持2560x1440、25帧/秒，子码流支持704x576、25帧/秒。（公安部检验报告证明）设备支持SMART编码功能，同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率减小90%以上。（公安部检验报告证明）视频压缩标准可设置为H.265(Main Profile)、H.264(Baseline/Main/High Profile)、MJPEG。（公安部检验报告证明）★设备内置加热片，当设备内部温度降至阈值时，支持自动对镜头前盖玻璃进行加热。（公安部检验报告证明）★★低温-60±2℃，2h，设备功能正常。高温70±2℃，2h，设备功能正常。（公安部检验报告证明）","台",12,null,{"$f":"H3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"海康威视","冷库专用支架","DS-1292ZJ-KJ","壁装支架\n外观 白\n适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装\n材料 铝合金\n调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°\n尺寸 70×97.1×173.4mm\n重量 201g","只",12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"海康威视","400万白光全彩大外壳筒型PoE网络摄像机","DS-2CD1T45-FH","• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n• 支持SmartIR，防止夜间红外过曝\n• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态\n• 支持人形检测\n• 支持ROI感兴趣区域增强编码\n• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议\n• 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m\n• 1个内置麦克风，高清拾音\n• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高","台",36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"海康威视","枪机专用支架","DS-2205ZJ","壁装支架\n外观 白\n适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装\n材料 铝合金\n调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°\n尺寸 70×97.1×173.4mm\n重量 201g","只",36,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"海康威视","400万白光全彩海螺摄像机","DS-2CD1345-FH","• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n• 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示\n• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态\n• 支持人形检测\n• 支持ROI感兴趣区域增强编码\n• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议\n• 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外最远可达30 m，暖光最远可达20 m\n• 1个内置麦克风，高清拾音\n• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高","台",9,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"海康威视","64路8盘位录像机","DS-8664N-K8","【硬件规格】\n2U标准机架式8盘位网络硬盘录像机，高性能ATX电源\n支持满配8TB硬盘（总容量可达64TB)\n2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，可支持4K输出\n2个10M/100M/1000Mbps网口\n2个USB2.0接口、1个USB3.0接口\n报警IO接口：16路报警输入，4路报警输出\n串行接口：1路全双工485接口，1路标准RS-232接口\n\n【产品性能】\n输入带宽：320Mbps\n输出带宽：160Mbps\n接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入\n解码能力：最大支持12×1080P","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"海康威视","海康互联综合平台一体机","iVMS-4000-S1/FH","• 搭载第十代酷睿i3-10100 CPU，16GB DDR4高速内存，256GB SSD，出厂预装1T 3.5\"SATA数据盘，且预装WIN 10操作系统\n• 接口丰富，支持HDMI、DP高清音视频输出接口，独立音频输入/输出接口，双千兆网口，2个USB2.0+2个USB3.0接口\n• 支持机架式安装，软硬一体，出厂预装并授权【卓越版】海康互联综合安防平台软件\n• 支持512路视频管理，8路车辆通道管理，512路门禁管理，1024户可视对讲管理\n• 支持视频监控、门禁管理、可视对讲、事件报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、访客管理等子系统的“一体化”管理\n• 支持设备的添加与管理，包含网络摄像机，网络球机，NVR，DVR，XVR，CVR，解码器，网络键盘，门禁控制器，门禁一体机，报警主机，可视对讲门口机、室内机、管理机，出入口抓拍单元等\n• 支持智能设备的添加与管理，包含人脸抓拍机、警戒摄像机、车辆抓拍机、鱼眼摄像机、客流统计摄像机、热成像摄像机等\n• 人性化运维管理，给系统交付和服务人员提供一站式运行、维护服务，实时监测系统健康状态、资源运行状态，日志信息和数据记录完整，方便快速定位及解决问题，保障系统正常运行\n• 支持WEB网页（B/S）、PC客户端（C/S）等多个客户端同时访问\n• 支持通过海康互联APP一键添加设备上云，实现远程运维和部署","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"海康威视","人脸门禁一体机","DS-K1T6XYZTW","设备应采用嵌入式 linux 系统。\n★前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；★1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。\n★屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸识别；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸识别，并分别输出比对结果；人脸识别垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸识别角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。 TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。应支持 IC 卡（mifare卡）识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。应支持佩戴口罩情况下的人脸识别功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。\n★应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。应支持设备本地人脸注册；应支持远程下发人脸、APP 采集人脸并注册下发；应支持本地 U 盘导入人员信息；支持中心下发黑名单信息，具有本地黑名单事件报警功能，报警信息应能上传至平台；设备支持本地 U 盘升级、在线远程升级功能。 人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；\n★支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。\n★设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；系统应具有应急开启的方法，如设备支持接入消防应急信号联动开门； 根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，应能触发对应的动作。\n高温（80±2）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；低温（-40±3）℃、2h，试验期间及试验后样品应能正常工作；恒定湿热（+40℃±2）℃、RH(93−3+2)%,48h，试验期间及试验后样品应能正常工作。产品供应商应具有符合ISO/IEC 27701：2019要求的隐私信息管理体系认证。","台",21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"海康威视","门禁单门磁力锁","DS-K4H258S/FH","• DS-K4H258D 双门磁力锁，铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。\n• 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门","台",17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"海康威视","门禁门磁力锁","DS-K4H258D/FH","• DS-K4H258D 双门磁力锁，铝材选用阳极氧化，锁体和吸板选用化学电镀使附着力更强，防腐蚀性能更高。\n• 适用于木门、玻璃门、金属门、防火门","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"海康威视","55寸监视器","DS-5055-UL/B","• 支持3840 × 2160超高清显示\n• 1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度\n• 采用超宽视角屏幕（上下左右）178°\n• 3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰\n• 上、左、右三边等边设计\n• 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"海康威视","8T监控硬盘","海康威视专用监控盘","7200转/24H*7寿命设计","块",11,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"录像保存31天"]
[13,"锐捷","16口POE交换机","RG-ES218GC-P","16口10/100/1000Mbps电口（POE，POE+），2个SFP光口，支持EWEB/APP/MACC管理","台",2,null,{"$f":"H15*G15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[14,"锐捷","8口POE交换机","RG-ES209GC-P","8口10/100/1000Mbps电口（POE，POE+），1口10/100/1000Mbps电口，支持EWEB/APP/MACC管理","台",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"锐捷","8口千兆交换机","RG-ES108GD","8口千兆非网管交换机，8个10/100/1000M自适应电口，铁壳桌面级","台",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"锐捷","核心交换机","RG-NBS5100-24GT4SFP","三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。","台",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"国优","12V30A 集中供电",null,null,"个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"国优","壁挂弱电设备想","小号",null,"个",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"国优","监控设备箱",null,"尺寸：300*200*100","个",6,null,{"$f":"H21*G21","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[20,"国优","壁挂6U机柜",null,"尺寸：550*400*300","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"国优","42U网络机柜",null,"尺寸：2000*600*600","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"海康威视","超五类网线","DS-1LN5E-S/FH","0.5芯超五类网线","米",5000,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"海康威视","RVV2*0.75电源线","DS-1RVV2C075/FH","RVV2*0.75电源线（200米/卷）","卷",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"海康威视","RVV2*1.0电源线","DS-1RVV2C100/FH","RVV2*1.0电源线（200米/卷）","卷",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"国优","PVC管","25管",null,"米",3500,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"公牛","3位5孔插线板",null,null,"个",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"公牛","8位PDU",null,"8位10A PDU排插","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"闽兰之星","理线架",null,"24挡理线架","个",3,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"人工费",{"$nulls":3},"工",40,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"登高车租用",null,null,"单台/天","天",8,null,{"v":0,"d":"0.00"},null,"含登高车运费"]
[31,"施工耗材",null,null,"水晶头，胶布，轧带，标签，防水胶，防水头，等施工耗材","批",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["含增值税发票合计金额：",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(I3:I33)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]